**Hausaufgabe LC80 Laufschrift**

* M40:IX Zieger auf 1. Zeichensatz
* Lade B mit anzeigezeit
* M1:Call DAK2
* DJNZ ( also B -1 und jump M1, solange bis 0)
* IX Zeiger auf 2. Zeichensatz
* Lade B mit Anzeigezeit
* M2: Call DAK2
* DJNZ( also B -1 und jump M2, solange bis 0)
* IX Zeiger auf 3. Zeichensatz
* …….

Einzelne Laufschrift jeweils als einzelnes Bild. Sobald durchgelaufen zu jumpM40, so dass endlosschleife